

Testare apa

[Document subtitle]



[Date]

[Company name]

[Company address]

Procedura Standard de BackUp și Setup sunt valabile atât pentru APA S cât și pentru APA L.

Dacă toți senzorii indică că sunt aprinși atunci există un defect la PLC și trebuie schimbat.

După Setup se pot realiza testela la APA S, dar la APA L mai este necesară modificarea adreselor IP.

Pentru acesta este necesară conectarea directă la PLC cu monitor împreună cu mouse și tastatură. Sarcina principală este inversarea celor 2 adrese IP ale porturilor PLC împreună cu cablurile Ethernet. Pentru acesarea IP se selectează Start și se tastează Regedit. În fișierul deschis se selecteazăCele 2 adrese IP (Originale) se pot observa în următoarele figuri:

RA picture containing text, electronics

Description automatically generated

Figură Adresa IP de pe primul port

A picture containing text, indoor, monitor, computer

Description automatically generated

Figură Adresa IP de pe al doilea port

După ce s-au inversat cele 2 IP, testele se pot proceda la Fel și pentru APA L ca și pentru APA S.1

Se testează intrările și ieșirile utilizând funcția “Christmas Tree”, cu care se activează în ordine fiecare intrare și ieșire.

Se mai testează și pneumatica de la Mesele de pe Aparat. Se testează dacă clemele se ridică și se îmvârt corespunzător cu comenzile.