Doua “gabarite”: APA S si APA L.

De urmat aceeasi procedura “4343 - BECKHOFF SETUP AND TEST PROCEDURE - V001” pentru ambele masini.


In “Kit-CX5120” se gasesc informatii cu privire la erori cunoscute care au aparut pana acum, majoritatea nu s-au mai repetat de cand s-a schimbat furnizorul de PLC.

Din cate am inteles, APA S va ramane cu CX9020.

Teste folosind utilitarul clientului “Test\_Elec”:

* Baliza: culori + buzzer;
* 2 seturi de LED-uri;
* 2 butoane langa platinele negre: test intrare + iesire (led in jurul butoanelor);
* Miscare clampi pneumatici: sus, jos, rotire 0o-90o;
* Pozitionare senzori pentru clampi: sus, jos, mijloc, 0o, 90o;

De printat procedura, completata ultima pagina (bifat ce s-a facut, ce nu), scris eventuale mentiuni, data si semnatura.

Procedura completata trebuie scanata si arhivata pe server: “automatizari – metode” si “incercari si control”.

Procedura completata trebuie pusa in dosar si trimisa cu masina (nu rata ambalarea )